	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Наибольшее расстояние от дверей квартиры до выхода, м

	
	
	при расположении между лестничными клетками или наружными входами
	при выходах в тупиковый коридор или галерею

	I, II
	С0
	40
	25

	II
	С1
	30
	20

	III
	С0
	30
	20

	
	С1
	25
	15

	IV
	С0
	25
	15

	
	С1, С2
	20
	10

	V
	Не нормируется
	20
	10



